|  |
| --- |
| ***ИП Бергер ПК. «555»***ИНН 772169708347ОГРНИП 317 774 600 376 449.. адрес.,109462, РФ. Москва Волжский б-р 41\2. Р\ Сч. **40802810101500009341**К.\ Сч. **30101810845250000999**БИК **044525999**ОКПО **04503985**.  **Филиал Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие»**+7(495)971-9805. [www.555tc.ru](http://www.555TC.ru) abcx555@gmail.com  |

 ****

 **Прайс-лист с 01.01.2021 г**

[**www.555tc.ru**](http://www.555tc.ru)**555tc.ru@gmail.com****abcx555@gmail.com** **+7 (495) 971-98-05\ 8(901)4619805**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  |  |  | **Выкуп по факту** |  |
|  | **Фото изделия** | **Описание**  | ***Арт.*** | **Отсрочка** | **До 15.000** | **15.000-30.000 5%** | **30.000-90.000****10%** | **90.00-150000****15%** | **150000 –****250000****25%** | **Заказ.** |
| **5** | Описание: Описание: IMG_6165 | Спиральный морозостойкий полиуретановый шнур, усиленный 7 металлическими жилками, 2-карабина, белый. Длина спирали 135мм-150см. диаметр 3,5мм Х 16мм | ***S3031*** | **210** | **180** | **175** | **165** | **155** | **135** |  |
| **6** | C:\Users\123\Pictures\IMG_20171213_204222.jpg | Спиральный морозостойкий полиуретановый шнур, усиленный арамидной (кевлар) нитью, 2-карабина, черный. Длина спирали 135мм-150см. диаметр 3,2мм Х 12мм(клиент выбирает длину концов, если нет то в поставке идет стандарт 8см и 20см) | ***S3032*** | **210** | **180** | **175** | **165** | **155** | **135** |  |
| **7** | Описание: Описание: IMG_6231 | Спиральный морозостойкий полиуретановый шнур, усиленный 7 металлическими жилками, 2-карабина, зеленый. Длина спирали 135мм-150см. диаметр 3,5мм Х 16мм  | ***S3035*** | **210** | **180** | **175** | **165** | **155** | **135** |  |
| **8** | Описание: Описание: image012 | Спиральный морозостойкий полиуретановый шнур, усиленный арамидной (кевлар) нитью петля, 1-карабин, белый. Длина спирали 135мм-150см. диаметр 3,2мм Х 12мм | ***S3421*** | **210** | **180** | **175** | **165** | **155** | **135** |  |
| **9** | Описание: Описание: image010 | Спиральный морозостойкий полиуретановый шнур, усиленный 7 металлическими жилками, петля, 1-карабин, зеленый. Длина спирали 135мм-150см. диаметр 3,5мм Х 16мм       | ***S3425*** | **210** | **180** | **175** | **165** | **155** | **135** |  |
| **10** | C:\Users\123\Pictures\тренчики\IMG_20171213_204140.jpg | Спиральный морозостойкий полиуретановый шнур, усиленный 7 металлическими жилками, петля, 1-карабин, черный. Длина спирали 135мм-150см. диаметр 3,5мм Х 16мм   | ***S3422*** | **210** | **180** | **175** | **165** | **155** | **135** |  |
| **11** | C:\Users\123\Pictures\IMG-20170703-WA0000.jpg | Спиральный морозостойкий полиуретановый шнур, усиленный арамидной (кевлар) нитью, кожаная шлевка с двумя кнопками 1-карабин, черный. Длина спирали 135мм-150см. диаметр 3,2мм Х 12мм. (клиент выбирает длину концов, если нет то в поставке идет стандарт 8см и 20см) | ***S3122*** | **290** | **250** | **245** | **225** | **190** | **165** |  |
| **12** | Описание: Описание: Артикул. S3125 | Спиральный морозостойкий полиуретановый шнур, усиленный 7 металлическими жилками, кожаная шлевка с двумя кнопками 1-карабин, зеленый. Длина спирали 135мм-150см. диаметр 3,5мм Х 16мм  | ***S3125*** | **290** | **250** | **245** | **225** | **190** | **165** |  |
| **13** | Описание: Описание: image004 | Спиральный морозостойкий полиуретановый шнур, усиленный 7 металлическими жилками, кожаная шлевка с двумя кнопками 1-карабин, белый. Длина спирали 135мм-150см. диаметр 3,5мм Х 16мм | ***S3121*** | **290** | **250** | **245** | **225** | **190** | **165** |  |
| **14** | Описание: Описание: image009 | Спиральный морозостойкий полиуретановый шнур, усиленный арамидной (кевлар) нитью, шлевка из стропы на липучке, 1-карабин, черный. Длина спирали 135мм-150см. диаметр 3,2мм Х 12мм. . (клиент выбирает длину концов, если нет то в поставке идет стандарт 8см и 20см | ***S3222*** | **290** | **250** | **245** | **225** | **190** | **165** |  |
| **15** | Описание: Описание: IMG_6164 | Спиральный морозостойкий полиуретановый шнур, усиленный 7 металлическими жилками, шлевка из стропы на липучке,  1-карабин, белый. Длина спирали 135мм-150см. диаметр 3,5мм Х 16мм   | ***S3221*** | **290** | **250** | **245** | **225** | **190** | **165** |  |
| **16** | Описание: Описание: image008 | Спиральный морозостойкий полиуретановый шнур, усиленный 7 металлическими жилками, шлевка из стропы на липучке, 1-карабин, зеленый. Длина спирали 135мм-150см. диаметр 3,5мм Х 16мм | ***S3225*** | **290** | **250** | **245** | **225** | **190** | **165** |  |
| **21** | Описание: Описание: Артикул. Т4314 | Тактический спиральный шнур из морозостойкого пластификатора, усиленный арамидной нитью (кевлар) , 2 фастакса с регулировкой. Длина спирали 9см-120см. диаметр 6мм х 25мм. Серый.Пожизненная гарантия. | ***Т4314*** | **750** | **700** | **665** | **630** | **600** | **540** |  |
| **22** | Описание: Описание: Артикул. Т4312 | Тактический спиральный шнур из морозостойкого пластификатора, усиленный арамидной нитью (кевлар) , 2 фастакса с регулировкой. Длина спирали 9см-120см. диаметр 6мм х 25мм. черный.Пожизненная гарантия.   | ***Т4312*** | **750** | **700** | **665** | **630** | **600** | **540** |  |
| **23** | Описание: Описание: Артикул. Т4313 | Тактический спиральный шнур из морозостойкого пластификатора, усиленный арамидной нитью (кевлар) , 2 фастакса с регулировкой. Длина спирали 9см-120см. диаметр 6мм х 25мм. олива.  Пожизненная гарантия. | ***Т4313*** | **750** | **700** | **665** | **630** | **600** | **540** |  |
| **24** | Описание: Описание: IMG_6242 | Тактический спиральный шнур из морозостойкого пластификатора, усиленный арамидной нитью (кевлар) , 1 фастакс, под карабины. Длина спирали 9см-120см. диаметр 6мм х 25мм. Черный. Пожизненная гарантия.  В ЦЕНУ НЕ ВХОДИТ карабин «Гримлок»,  карабин "D", карабин "Аварийный" | ***Т4412*** | **750** | **700** | **665** | **630** | **600** | **540** |  |
| **25** | Описание: Описание: IMG_6237 | Тактический спиральный шнур из морозостойкого пластификатора, усиленный арамидной нитью (кевлар) , 1 фастакс, под карабины. Длина спирали 9см-120см. диаметр 6мм х 25мм. Олива.  Пожизненная гарантия.  В ЦЕНУ НЕ ВХОДИТ карабин «Гримлок», карабин"D". | ***Т4413*** | **750** | **700** | **665** | **630** | **600** | **540** |  |
| **26** | Описание: Описание: IMG_6239 | Тактический спиральный шнур из морозостойкого пластификатора, усиленный арамидной нитью (кевлар) , 1 фастакс, под карабины. Длина спирали 9см-120см. диаметр 6мм х 25мм. Серый. Пожизненная гарантия. . В ЦЕНУ НЕ ВХОДИТ карабин «Гримлок», карабин"D", карабин "Аварийный". | ***Т4414*** | **750** | **700** | **665** | **630** | **600** | **540** |  |
| **27** | Описание: Описание: C:\Users\123\Pictures\!!!!!!!\печать\архив с фото\архив с фото\U\U1443.jpg | Спиральный усиленный(1мм стальной трос) морозостойкий полиуретановый шнур, 1 фастекс, олива. Размер пружины 12см-150см диаметр 3мм х 15,5мм. Ширина стропы 15,5мм длина 15см.Пожизненная гарантия.  | ***U1443*** | **500** | **475** | **450** | **430** | **410** | **370** |  |
| **28** | Описание: Описание: C:\Users\123\Pictures\!!!!!!!\печать\архив с фото\архив с фото\U\U1442.jpg | Спиральный усиленный(1мм стальной трос) морозостойкий полиуретановый шнур, 1 фастекс, черный. Размер пружины 12см-150см диаметр 3мм х 15,5мм. Ширина стропы 15,5мм длина 15см.Пожизненная гарантия.  | ***U1442*** | **500** | **475** | **450** | **430** | **410** | **370** |  |
| **29** | Описание: Описание: C:\Users\123\Pictures\!!!!!!!\печать\архив с фото\архив с фото\U\U1444.jpg | Спиральный усиленный(1мм стальной трос) морозостойкий полиуретановый шнур, 1 фастекс, серый. Размер пружины 12см-150см диаметр 3мм х 15,5мм. Ширина стропы 15,5мм длина 15см.Пожизненная гарантия.  | ***U1444*** | **500** | **475** | **450** | **430** | **410** | **370** |  |
| **30** | Описание: Описание: C:\Users\123\Pictures\!!!!!!!\печать\архив с фото\архив с фото\U\U 1312.jpg | Спиральный усиленный(1мм стальной трос) морозостойкий полиуретановый шнур, 2 фастекса, черный. Размер пружины 12см-150см диаметр 3мм х 15,5мм. Ширина стропы 15,5мм длина 15см.Пожизненная гарантия.     | ***U1312*** | **500** | **475** | **450** | **430** | **410** | **370** |  |
| **31** | Описание: Описание: C:\Users\123\Pictures\!!!!!!!\печать\архив с фото\архив с фото\U\U 1313.jpg | Спиральный усиленный(1мм стальной трос) морозостойкий полиуретановый шнур, 2 фастекса, олива. Размер пружины 12см-150см диаметр 3мм х 15,5мм. Ширина стропы 15,5мм длина 15см.Пожизненная гарантия.    | ***U1313*** | **500** | **475** | **450** | **430** | **410** | **370** |  |
| **32** | Описание: Описание: C:\Users\123\Pictures\!!!!!!!\печать\архив с фото\архив с фото\U\U 1314.jpg | Спиральный усиленный(1мм стальной трос) морозостойкий полиуретановый шнур, 2 фастекса, серый. Размер пружины 12см-150см диаметр 3мм х 15,5мм. Ширина стропы 15,5мм длина 15см.Пожизненная гарантия.    | ***U1314*** | **500** | **475** | **450** | **430** | **410** | **370** |  |
| **33** | Описание: Описание: C:\Users\123\Pictures\!!!!!!!\печать\архив с фото\архив с фото\U\U1212.jpg | Спиральный усиленный(1мм стальной трос) морозостойкий полиуретановый шнур, 1 фастекс, липучка, черный. Размер пружины 12см-150см диаметр 3мм х 15,5мм. Ширина стропы 15,5мм длина 15см.Пожизненная гарантия.  | ***U1212*** | **500** | **475** | **450** | **430** | **410** | **370** |  |
| **34** | Описание: Описание: C:\Users\123\Pictures\!!!!!!!\печать\архив с фото\архив с фото\U\U1213.jpg | Спиральный усиленный(1мм стальной трос) морозостойкий полиуретановый шнур, 1 фастекс, липучка, олива. Размер пружины 12см-150см диаметр 3мм х 15,5мм. Ширина стропы 15,5мм длина 15см.Пожизненная гарантия.  | ***U1213*** | **500** | **475** | **450** | **430** | **410** | **370** |  |
| **35** | Описание: Описание: C:\Users\123\Pictures\!!!!!!!\печать\архив с фото\архив с фото\U\U1214.jpg | Спиральный усиленный(1мм стальной трос) морозостойкий полиуретановый шнур, 1 фастекс, липучка, серый. Размер пружины 12см-150см диаметр 3мм х 15,5мм. Ширина стропы 15,5мм длина 15см.Пожизненная гарантия.   | ***U1214*** | **500** | **475** | **450** | **430** | **410** | **370** |  |
| **36** | C:\Users\123\Pictures\e139a1b65364b9d6631660af6e156a04п.jpg | Спиральный шнур из полнотелого ПВХ, карабин, кольцо, черный. Длина спирали 15см-110см. диаметр 2мм х 10мм    | ***ПВХ-С******(оплата по факту)*** | **120** | **110** | **105** | **100** | **95** | **90** |  |
| **37** | C:\Users\123\Pictures\59e4b648087601079c6d04b7ab5de734.jpg | Спиральный шнур из полнотелого ПВХ, карабин, кольцо, черный. Длина спирали 12см-70см. диаметр 2мм х 5мм  | ***ПВХ-М******(оплата по факту)*** | **120** | **110** | **105** | **100** | **95** | **90** |  |
| **42** | Описание: Описание: IMG_7147 | Оперативный страховочный шнур.Кожаный шнур на запястье - диаметр 3мм, длина- 55см.сталь вертушка, сталь 30мм карабин. | ***ОСШК*** | **280** | **280** | **265** | **250** | **240** | **215** |  |
| **43** | Описание: Описание: IMG_7152 | Оперативный страховочный шнур.Синтетический шнур на запястье - диаметр 3мм. длина -55см. Сталь вертушка, сталь 30мм карабин.Пряжка – карабин быстроразъемная «Скорпион» ширина проема папа-47х12мм.Ширина проема мама-47х5ммДлина общая 62.5ммШирина -58ммТолщина -11ммВес -  | ***ОСШС*** | **280** | **280** | **265** | **250** | **240** | **215** |  |
| **44** |  C:\Users\123\Pictures\IMG_20170407_215205.jpg | Пряжка – карабин быстроразъемная «Скорпион» ширина стропы 25мм. Нагрузка - 11 кН (≈1100 кг)Материал сплав В95Т1Порошковая, анодированная.  | ***555А1-25*** | **1000** | **1000** | **950** | **900** | **850** | **750** |  |
| **45** | C:\Users\123\Pictures\IMG_20170407_215044.jpg | Пряжка – карабин быстроразъемная «Скорпион» ширина стропы 45мм. Нагрузка - 9 кН (≈918 кг)Материал сплав В95Т1Порошковая, анодированная.  | ***555А1-45*** | **1050** | **1050** | **1000** | **950** | **900** | **800** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C:\Users\Людмила\Desktop\проект пряжка\пряжки\китай европа\HTB1rETROXXXXXaTXXXXq6xXFXXXI.jpg | Пряжка –карабин»Скорпион» быстроразъемная. тип . Сэндвич. Ширина стропы 52мм.* Усилие на разрыв; 1000кг
* Материал; Сталь.2,5мм
* Цвет; Черный
 | ***555В2-50*** | **550** | **500** | **470** | **450** | **420** | **420** |  |
|  | C:\Users\123\Pictures\!!!!!!!\111ААА\555-47.JPG | Пряжка –карабин»Скорпион» быстроразъемная. тип . Сэндвич. Ширина стропы 48мм.* Усилие на разрыв; 1700кг
* Материал; Сталь.2,5мм
* Цвет; Черный
 | ***555В2-45К*** | **550** | **500** | **470** | **450** | **420** | **420** |  |

По запросу заказчика (представления ТЗ) возможно изготовление страховочных шнуров, ремней индивидуальные модели (различные концевики (карабины, кольца , шнуры и тд)Длины шнуров, цвет, крепление и тд). Так же есть услуга крепление страховочных шнуров к изделиям заказчика. Наценка на услуги договорная.